**平顶山学院通信线路、设备维护审批单**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 出入地点 |  |
| 详细事由 |  |
| 维护时长（具体到小时） |  |
| 维护人员数量、姓名及联系电话 |  |
| 公司负责人审批（签名、签章） |  年 月 日 |
| 学校审批 | 网络管理中心（签章）年 月 日 | 后勤管理处宿舍管理中心（签章） 年 月 日 |

请出入维护公司遵守以下规范要求：

1.校园内通信线路施工（含室内及室外施工）前，施工方须事先向网络管理中心提出申请，将相关的设计方案、施工方案提交网络管理中心审核批准。未经批准的申请，一律不得施工。

2.施工方户外线路施工时，尽量利用现有校园管道，禁止任何破坏现有路面或绿化带的施工操作。若放置新缆，应不比小于48芯，且撤出旧缆。如施工地域没有校园管道，需结合学校规划，自行建设电缆沟及检修井，施工时应有相应的安全警示，所建管网的产权归学校所有，建设方拥有优先使用权。

3. 施工完毕后应及时清理施工场地，必须保证施工现场清洁卫生。